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Le miroir peut être remplacé par une lampe enfichable :



TOUJOURS FAIRE LA MISE AU POINT EN REMONTANT TOUT DOUCEMENT LE TUBE OCCULAIRE AU MOYEN DE LA VIS MACROMETRIQUE,.
Fiche microscope.doc 1/1


Calcul du grossissement :
C’est le produit du pouvoir grossissant de l’objectif (1er nombre gravé sur l’objectif), par le pouvoir grossissant de l’oculaire (nombre gravé au-dessus de l’oculaire):
 	G  =  objectif  x  oculaire  


objectif x40         objectif x10     oculaire x15
oleObject1.bin
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